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	学生课桌椅
	(一）桌面板尺寸：650mm*450mm*30mm±2mm
1.材质：采用ABS耐冲击塑料一级新料一体射出成型。不可采用回收塑料生产。
2.组合设计：面板底部有强化承重设计。锁入一根方型钢管，并与面板底部平齐。尺寸规格为15mm±1mm×30mm±1mm×厚1.0mm.每根方管锁入两颗螺丝。
书箱材质：采用PP塑料一级新料一体射出成型。不可采用回收料生产。尺寸：内径尺寸580mm×385mm×155mm。

（二）坐垫、靠背
1.材质采用PP耐冲击塑料一体射出成型，不可采用回收料生产。
2.坐垫尺寸：400mm*380mm±2mm.靠背尺寸：410mm*350mm±2mm。

（三）
1.桌、椅钢架材质及形状：采用方管焊接而成，结构牢固，长时间使用不得产生摇晃松散的现象。焊接完成钢管架，焊接部位牢固，无脱焊，虚焊。
2.桌、椅脚贴地面部位钢管采用30mm×60mm×1.2mm椭圆管，桌、椅脚上部固定立管采用30mm×60mm×1.2mm椭圆管，桌、椅脚上部活动立管采用25mm×50mm×1.2mm椭圆管，桌、椅脚连接钢管采用20mm×50mm×1.2mm椭圆管。连接书箱U支架钢管及靠背管均采用20mm×40mm×1.2mm椭圆形钢管。
[bookmark: _GoBack]3.升降内攻丝调节，调节范围700mm至760mm，每一间隔30mm。3.1.▲热固性粉末涂料检测内容：总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）≤90mg/kg，可溶性重金属含量（镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，汞≤60mg/kg），耐酸性、耐碱性均无异常，耐冲击性（正向冲击）50cm符合检测要求。检测依据：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》。【响应方式：提供具有CMA或CNAS认证标志的第三方检验机构出具的检测报告扫描件并加盖投标供应商（或生产厂家或制造商）公章】。
3.2.▲学生课桌椅检测内容：QB/T 4071-2021《课桌椅》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准。其中：主要尺寸、金属件外观、塑料件外观、形状与位置公差/安装尺寸偏差、表面理化性能要求、课桌力学性能、甲醛释放量、表面涂层可迁移元素含量（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）检测内容为合格。【响应方式：提供具有CMA或CNAS认证标志的第三方检验机构出具的检测报告扫描件并加盖投标供应商（或生产厂家或制造商）公章】。
3.3.▲塑料脚套：:GB20286-2006符合燃烧性能B1级、QB/T4371-2012抑菌不小于99%、GB/T32487-2016塑料件耐老化不小于360h、GB/T20285-2006产烟毒性危分级达到zA2级或更优级别、JC/T2039-2010 防霉等级达到1级或更优级别。)检测报告检测标准全满足、无不符合项且没有分包检测的为有效检测报告。【响应方式：提供具有CMA或CNAS认证标志的第三方检验机构出具的检测报告扫描件并加盖投标供应商（或生产厂家或制造商）公章】。
3.4.▲立柱部件各项技术指标依据符合国家标准要求。检测内容包含但不限于:化学分:C≤0.19%、Si≤0.12%、In≤0.33%、P≤0.026%、S≤0.007%、Cr≤0.11%、Ni≤0.08%、Ti≤0.04%、Cu≤0.01%;力学性能:屈服强度≥295/mm2抗拉强度:≥485/mm2、断后伸长率≥40.0%;金属喷漆(塑)涂层理化性能要求:铅笔硬度H,应无塑性变形和/或内聚破坏，冲击高度1000mm，试件表面无剥落、裂纹、皱纹，附着力0级，耐盐浴:划道两侧3mm外,应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象;家具涂层可迁移元素:铅Pb、镉Cd铭Cr、汞Hg、锑Sb钡Ba、硒Se、砷As检验检测结果均为未检出;盐溶液周浸试验500h:质量损失率≤7.5g。【响应方式：提供具有CMA或CNAS认证标志的第三方检验机构出具的检测报告扫描件并加盖投标供应商（或生产厂家或制造商）公章】。
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